**项目需求书**

一、项目概况

1.项目名称：万宁市中医院2025年标识标牌项目

2.项目内容：标识标牌等广告类制作

3.项目期限：合同签订之日起1年

4.项目地址：万宁市中医院

5.项目金额：资金来源为医院自筹,采购的具体数量和品种需根据每月的实际需求量而定

6.成交供应商：采用综合评分法，根据评分情况选取得分最高的2家单位作为万宁市中医院2025年标识标牌项目供应商

二、技术参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万宁市中医院广告物料需求表 | | | | | |
| 制作单位: | | | | | |
| 项 号 | 商品名称 | 材料及工艺 | 规格（cm） | 单位 | 单价/元 |
| 1 | 户内写真 | 测量、设计排板、加安装 | / | 平方米 | 59 |
| 2 | 户外写真 | 测量、设计排板、加安装 | / | 平方米 | 80 |
| 3 | 高清喷绘布 | 测量、设计排板、加安装 | / | 平方米 | 60 |
| 4 | 户外灯片 | 测量、设计排板、加安装 | / | 平方米 | 130 |
| 5 | 反光膜 | 测量、设计排板、加安装 | / | 平方米 | 170 |
| 6 | 条纹专业地贴 | 测量、设计排板、加安装 | / | 平方米 | 150 |
| 7 | 不干胶刻字 | 测量、设计排板、加安装 | / | 公分 | 0.4 |
| 8 | 标签 | 设计排板、加工加送货 | 7\*4 | 张 | 2.5 |
| 9 | 户外写真加KT板 | 测量、设计排板、加安装 | / | 平方米 | 100 |
| 10 | 户外写真加PVC板 | 测量、设计排板、加安装 | / | 平方米 | 150 |
| 11 | 1公分PVC板UV覆水晶膜造型 | 测量、设计排板、加安装 | / | 平方米 | 380 |
| 12 | 亚克力板UV丝印材质 | 测量、设计排板、加安装 | / | 平方米 | 580 |
| 13 | 双层亚克力3+5+户外写真+螺丝 | 测量、设计排板、加安装 | 50\*70 | 块 | 370 |
| 14 | 亚克力桌牌A4 | 设计排板、加工加送货 | 30\*20 | 个 | 60 |
| 15 | 有机桌牌A4 | 设计排板、加工加送货 | 30\*20 | 个 | 45 |
| 16 | 专家牌：5厘PVC板UV+1公分PVC板UV+亚克力卡槽 | 测量、设计排板、加安装 | 40\*23 | 块 | 150 |
| 17 | 户外写真+3厘双层有机片+套板木框 | 测量、设计排板、加安装 | 65\*45 | 块 | 200 |
| 18 | PVC胸卡+有机卡套+绳子（或卡扣） | 测量、设计排板、加安装 | 10\*7 | 套 | 28 |
| 19 | 防撞条 | 测量、设计排板、加安装 |  | 米 | 20 |
| 20 | 条幅 | 测量、设计排板、加安装 | 8米 | 条 | 100 |
| 21 | 户外写真+PVC板+海报架 | 测量、设计排板、加安装 | 80\*60 | 套 | 360 |
| 22 | X展架\_60\*160cm 户内直喷PVC写真、架子 | 设计排板、加工加送货 | 60\*160 | 套 | 155 |
| 23 | 易拉宝\_200\*80cm户内直喷PVC写真、架子 | 设计排板、加工加送货 | 200\*80 | 套 | 200 |
| 24 | 高档门型展架\_80\*180cm PP胶片展架画面+铁艺门型展架 | 设计排板、加工加送货 | 80\*180 | 套 | 250 |
| 25 | 门型架\_画面\_80\*180cm PP胶 | 设计排板、加工加送货 | 80\*180 | 张 | 130 |
| 26 | 铜版纸打印过塑 | 设计排板、加工加送货 | 15\*10 | 张 | 9 |
| 27 | 铜版纸打印过塑 | 设计排板、加工加送货 | 21\*14 | 张 | 10 |
| 28 | 宣传单页\_A5 1000张铜版、双面4色印刷 | 设计排板、加工加送货 | A5 | 份 | 450 |
| 29 | 宣传单页\_A4 500张铜版、双面4色印刷 | 设计排板、加工加送货 | A4 | 份 | 560 |
| 30 | 宣传单页\_A4 1000张铜版、双面4色印刷 | 设计排板、加工加送货 | A4 | 份 | 780 |
| 31 | 三折页标准\_1000张铜版、双面4色印刷 | 设计排板、加工加送货 |  | 份 | 850 |
| 32 | 软膜布、天花软膜 | 测量、设计排板、加安装 |  | 平方米 | 200 |
| 33 | 软膜灯箱\_8cm铝合金框/LDE灯/天花软膜 | 测量、设计排板、加安装 |  | 平方米 | 530 |
| 34 | 户外拉布灯箱加背架 | 拉布灯箱：户外三叠UV 印刀刮布 |  | 平方米 | 680 |
| 35 | 单面牌：铁架+铁皮+户外写真 | 测量、设计排板、加安装 |  | 平方米 | 180 |
| 36 | 单面展架牌：户外写真+PVC板+不锈钢包边+铁架 | 测量、设计排板、加安装 | 90\*70+70脚 | 块 | 450 |
| 37 | 塑料板装修 | 测量、设计排板、加安装 |  | 平方米 | 400 |
| 38 | 水晶字 | 测量、设计排板、加安装 |  | 公分 | 4.2 |
| 39 | PVC字 | 测量、设计排板、加安装 |  | 公分 | 2.5 |
| 40 | 不锈钢发光字 | 测量、设计排板、加安装 |  | 平方米 | 750 |
| 41 | 室内单色显示屏 | 测量、设计排板、加安装 |  | 平方米 | 2300 |
| 42 | PVC双面PVC胸卡+卡套+卡扣 | 设计排板、加工加送货 |  | 张 | 26 |
| 合计 | | | | |  |

（注：由于宣传制作种类繁多，未能详细列项，如有超出上述清单需求范围的，再与供应商进行议价。）

三、项目需求

1.万宁市市区（或者距离我院5公里以内）开设有门店及喷绘厂，能够承接广告宣传制作报价单内的所有项目，并满足当天应急设计、制作与安装。应有对所需制作内容及售后服务的及时响应条件（接到宣传需要响应不超过1小时；紧急情况需在2小时内到位；一般情况应在12小时内进行维护），应急响应及售后服务相关交通及运输费用自付；参选单位应及时按医院要求对前期已完成的制作内容移位或拆除。

2.参选单位应根据医院需求，独立快速的设计能力。有广告设计和物料制作的稳定团队，配备有专业人员，具备成熟的实践经验和执行能力，能够落实广告创意、设计并提供相关证明文件。

3.在物料制作方面具备价格优势，能够保质保量、按时按需地落实各类物料制作。

4.参选单位需结合工作实际，在节假日期间安排人员对接处置紧急广告任务。

5.供货人提供货物的质量、规格、配置、功能应与“技术参数要求”相一致。若无相应规定或规定不明确的，则应符合相应的国家标准、行业标准。没有国家标准、行业标准的，则应满足通常标准或符合“技术参数要求”的特定标准。

6.采购人根据得分排名情况轮流向成交供应商进行下单。

7.供货人应向采购人提供所送货物清单等相关资料。

8.未能通过采购人验收的货物，以及采购人接收后发现有误的货物，由供货人自费回收。如供货人未在采购人发出通知后10日内收回，则采购人可自行处理该货物，包括但不限于另地存放并收取租金等，由此产生的费用由供货人承担。

四、售后服务

1.货物质保期为至少1年,所有货物交货完毕并验收合格之日起计算。质保期内,如发生质量问题,采购人可以选择退货或换货,承担因此产生的一切费用,并从货物正常使用或更换当日起重新计算质保期。

2.保修期内,供应商应保证采购人免费获得供应商提供的售后保修及技术支持服务。